**0° – 90°… 45° – 135°…**

**Output Signal Screen Loc Cell X-Y Coord X-Y Coord**

LRLeft[7:0] LRLeft[7:6] 5 53, 15 53, 15

LRLeft[5:4] 4 50, 21 50, 22

LRLeft[3:2] 3 43, 31 43, 34

LRLeft[1:0] 2 31, 50 35, 54

LRCent[7:0] LRCent[7:6] 5 63, 15  **N/A**

LRCent[5:4] 4 63, 21 64, 17

LRCent[3:2] 3 63, 31 64, 26

LRCent[1:0] 2 63, 50 64, 41

LRight[7:0] LRight[7:6] 5 73, 15 74, 15

LRight[5:4] 4 77, 21 80, 21

LRight[3:2] 3 84, 31 85, 33

LRight[1:0] 2 95, 50 92, 54

 